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产品简介
烟影智援ViSmoke系统聚焦于浓烟环境下的人体识别与安全辅助，融合了多模态融合检测识别和辅助决策两大核心能力，  
通过前端视频采集与后端深度学习算法协同，实现对受困人群的实时感知与智能分析。 
操作说明
打开应用
打开文件夹中的“浓烟识别系统UI.exe”文件，即可打开应用，进入主菜单界面。
[bookmark: _GoBack][image: tmpE0E1]
图 1  主菜单界面
点击开始按钮
[image: start]
图 2  开始按钮
[image: quit]
图 3  退出按钮
场景切换
点击了开始按钮之后，就会进行场景切换，进入项目演示场景。
操作步骤
点击‘导入视频’按钮，选择一段可见光视频和热成像监控视频。  
该模块支持多种视频格式，适配各类前端采集设备。
[image: tmp90B8]
图 4 读取按钮
[image: tmpD05A]
图 5  读取界面

选择好视频之后，点击启动按钮后，系统会自动调用后台部署的深度学习模型，对输入的视频进行去烟处理和双模态融合，并实现多目标的实时追踪。
[image: process]
图 6  启动
等待进度条结束。
[image: progress]
图 7  进度条

辅助决策模块
右上角会显示辅助决策模块。
[image: help]
图 7  辅助决策模块

可见光
显示可见光视频。
[image: tmp7B81]
图 8  可见光
热成像
显示热成像视频。

[image: tmpAA05]
图 9  热成像
跟踪视频
显示跟踪视频。

[image: follow]
图 10  跟踪视频
点击比较按钮，可以比较训练集的双模态和我们队伍训练的双模态之间的差别。
[image: compare]
图 11  比较
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